**LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL BC-36 = 960 SOLES**

****

Lector de código de barras profesional, lectura de diferentes fuentes de código de barras,  eficaz en la lectura rápida y óptima en un terminal de venta.  BC-36 realiza lectura de 24 líneas de códigos de manera omnidireccional

**CARACTERISTICAS**

\* Lector y decodificador de codigos de barras Omnidireccional

\* Conector mediante cable USB al terminal

\* Lee codigos en rangos de distancia y diferentes angulos de inclinación

Imprime tickets para uso comercial

\* Emite documentos a alta velocidad en un tamaño compacto.

\* Emisión de documentos (recibos, boletas, etc.)

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

\* Lector de Codigo de barras BC36
\* Cable conector USB

      EL PAQUETE NO INCLUYE INSTALACIÓN ,CAPACITACIÓN  NI SOPORTE TECNICO

**NO INCLUYE EL COSTO DE ENVIO**

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES** |
| **LECTURA** | **MEDIO AMBIENTE** |
| Velocidad | 2 000 veces/seg. | Temperatura   | 0ºC - 40ºC   |
| Campos | 6 campos x 4 filas   | Humedad | 0 - 95% |
| **COMUNICACION** | **DIMENSIONES** |
| Tipo | USB 2.0 | Longitud | 112 mm |
|   | Altura | 147 mm |
| **ALIMENTACION** | Profundidad | 102 mm |
| Suministrar  | DC 5V - 5%  | Peso | 306 Gr.  |